{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":6,"n_cols":11,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,10],[3,6,4,6],[3,7,4,10],[5,3,5,4],[5,7,5,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["武侯、新都校区化粪池清掏报价单"]
["四川音乐学院武侯、新都校区化粪池清掏分两个部分：                                 1、武侯校区化粪池13处，化油池1处，总量830m³；                                  2、新都校区化粪池16处，化油池1处，总量1000m³；                                  3、包含窨井与窨井间的管道、窨井与化粪池间的管道清掏、疏通                        4、签订合同后每年进行两次全面清掏，时间为雨季前一次、寒假中一次，如遇管网堵塞，需在甲方发出通知后武侯校区2小时、新都校区4小时到现场"]
["序号","项目名称","施工要求","计量\n单位",null,"工程量","金额（元）",null,"","",""]
[null,"","","","","","综合单价","合价"]
[null,"","","","","",""]
[1,"清掏化粪池","1、采用集污车抽调化粪池内粪渣，后用高压水枪冲洗池壁、池底，做到池内无杂物，见清水           2、乙方在施工前、中、后的影像资料作为清掏依据，完成后向甲方免费提供，清掏度达到85%以上","m³",null,1830]